lightProfile\_SERV\_UUID 0xFDE0

lightProfile\_CHAR1\_UUID 0xFDE1

协议格式：

读取返回值：字符串，”STA:0”，0表示当前灯关闭，1表示当前灯打开

写入格式：”SET:0”， 0表示关闭灯，1表示打开灯

lightProfile\_CHAR2\_UUID 0xFDE2

读取返回值：”VAL:001”，后3位字符表示当前亮度，为1-100。

写入格式：”VAL:100”，后3位字符表示当前亮度，为1-100。

lightProfile\_CHAR3\_UUID 0xFDE3

该值为NOTIFY，每接收到一个命令后，成功会返回原命令值字符串。失败会返回”ERR:000”

000表示失败代码，目前暂未规定。