## CH9141作主机与CH9143进行数据透传

9143接线：

3V3接LEDEN

PA9接LED2

（查询led灯点亮情况，便于实时观察。未成功连接为跳闪状态，连接成功则常亮）

USB接线

9141接线：

RX--TX

TX--RX

GND--GND


USB接线

配置9143：


1. USB线连接9143
2. 通过手机查询此时9143的MAC地址并记录(不要连接)

配置9141：

1. 通过AT.../r/n进入AT模式
2. AT+CONN=13:94:3C:E4:C2:84,000000（此时的MAC地址为刚刚记录的，密码默认是000000）



1. 9143芯片常亮



1. 透传成功

