



添加KEIL器件库操作：

1. 打开到KEIL安装目录
2. 将wch.cdb文件拷贝到软件所在目录（通常是UV4）
3. 打开KEIL装载配置文件（安装目录下TOOLS.ini文件）

4.在[UV2]段最后一行插入命令行：CDB0=UV4\WCH.CDB (“WCH MCU Database”)

注：本方法来源于网络。经测试适用于大部分KEIL4,KEIL5[C51]版本，但不能确保不同系统的PC都能添加器件生效。更详细方法可自行网上搜索。